|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **bAsortyment ŚOI** | **Normy z wymaganiami** | **Poziom ryzyka** |
| **Średni** | **Wysoki** | **Bardzo wysoki** |
| **Sprzęt ochrony układu oddechowego** | PN-EN 149+A1:2010 dla półmasek filtrującychPN-EN 14683:2019+ AC:2019-09 dla masek medycznych | FFP1 lub maska medyczna | FFP2 lub FFP3 | FFP3 |
| **Odzież ochronna** | PN-EN 14126:2005 | Nie dotyczy | Fartuch lub kombinezon ochronny, osłony nógklasa 2 lub wyższa (wg ISO 16604), typ 4 lub typ 6 | Kombinezon ochronny, osłony nógklasa 4 lub wyższa (wg ISO 16604), typ 4 |